Anexa Nr. 1

La Contractul nr. **№ 3/14 -01** din 25 Noiembrie anul 2014

Marfurile şi Serviciile, care fac obiectul contractului de vânzare – cumpărare nr. 3/14 -01 din 25 Noiembrie an. 2014 sunt urmatoarele :

**Produs**  1.

INCOMAT Filter point FP-10 (gr.12 cm)  **= 710,00 m2**

Preţ unitar = **15,70 Euro/m2**

total = 710,0m2\*15,70 Euro/m2 = 11147,00 Euro

INCOMAT CRIB -10 (gr.12 cm)  **= 440,00 m2**

Preţ unitar = **15,15 Euro/m2**

total = 440,0m2\*15,15 Euro/m2 = 6666,00 Euro

Total cost = 11147,0+6666,0 = 17813,00 Euro (fără TVA)

TVA = 17813,00\*0,20 = 3562,60 Euro

TOTAL COST MATERIALE : = 17813,00 Euro + 3562,60 Euro = **21375,60 lei**

(douăzeci şi una mii trei sute şaptezeci şi cinci Euro 60 cenţi)

\* 20,50 lei (curs comercial de vânzare a Euro de către BC MAIB pentru persoane juridice) **21375,60**\*20,5 = **438199,80 lei**

Preţul dat include TVA, taxe vamale, proceduri vamale, transport până la depozitul cumpărătorului (Republica Moldova, s. Hadgimus r-nul Căuşeni, RM).

**a) Servicii de croire, instalare şi betonare a**

1. INCOMAT Filter point FP-10  **= 710,0 m2**

INCOMAT CRIB - 10  **= 440,0 m2 //=1150,0 m2**

Suprafata de acoperire a suprafeţei digului cu saltele INCOMATE:

830,0 m2 \* 0,142 \*1,06 = **126,0 м3** beton,

cost beton M300 cu plastificator si aditiv întârziere întărire, pentru pompare în saltelele de la uzina producătoare constituie (betonul se pregăteşte la fabrica specializată din Chişinău):

1. **Cost beton** 126,0m3\* 1975,0 lei/m3 = **248850,0 lei** (iclusiv transport la obiect)

2. **Croirea şi instalarea** saltelelor plus **pomparea** betonului costă

126,0m3 \* 793,40 lei /m3 = **100,1 mii lei**

**3 Scarificarea şi tasarea** versantului digului (lucrări de exscavaţie specializate)

830,0 m2 \*70,0 lei = **58,10 mii lei**

**Costul total al contractului**

**438199,80 +248850,00+100100,00+58100,00= 845117,80 lei (opt sute patruzeci şi cinci mii una sută şaptesprezece lei 80 bani)**

Preţul dat include TVA.

(la schimbarea raportului **lei:euro**, se va schimba şi suma dată)

Croirea, instalarea şi betonarea, saltelelor incomate se va efectua de echipa Vânzătorului - un personal special instruit şi dotat cu echipament de către uzina producătoare.

Beneficiarului va oferi 2 prize curent alternativ 220 В, în apropierea şantierului. Costul energiei electrice – în sarcina Beneficiarului. Beneficiarul asigură depozit şi paza pentru materiale şi utilajul de croire, instalare şi betonare pentru perioada efectuării serviciilor date. (din momentul primirii materialului până la instalarea şi transmiterea lucrărilor prin act de primire predare). Acest depozit va fi păzit şi sigilat de către Beneficiar, care va pune la dispoziţia instalatorilor 3-4 persoane pentru lucrări auxiliare.

Beneficiarul asigură

1. o cisterna cu apa de cel puţin 10 tn, pentru spălarea utilajului, (pompa, tuburi şi a saltelelor după umplere).
2. Motorină din calcul apr 60 litri pe zi (la acest volum 12 zile \*60= 720,0 litri)
3. Benzina pentru pompa de apă apr. total pentru 12 zile = 60 litri;
4. Transport specializat (basculant) pentru manevrarea solului excavat de pe dig.

Transport manipulator min 4,0 tn cu bort min L= 6,0 m pentru transport (dus adus din Chişinău) pentru transportarea utilajului si echipamentului.

Transport specializat (tral=34 tn) ptu excavator dus intors Chişinau-Hadgimus-Chişinău.

Betonarea incomatelor se va efectua pe timp fără ploaie. Instalarea se va efectua în strictă cerinţă cu caietul de sarcini tehnologic cu temperaturi nu mai joase de + 10  С.

**Termeni si modalitatea de plata :**

Plata se va face în două etape:

**I etapă:** in maxim 5 zile de la semnarea contractului dat Beneficiarul transferă costul materialelor **21375,60 Euro** (douăzeci şi una mii trei sute şaptezeci şi cinci Euro 60 cenţi), în lei,la cursul comercial de cumpărare a Euro a BC MAIB la data transferului.

Viramentul mijloacelor băneşti va fi efectuat in prima jumatate a zilei ( nu mai târziu de ora 11-00).

Vânzătorul, în termen de 28 zile, din momentul încasării la cont a costului materialelor, pregăteşte şi transportă (saltelele INCOMATE FP -10, INCOMAT CRIB -10, ) produs HUESKER GmbH, Concern Germania, la depozitul Beneficiarului, pentru păstrare.

**II etapă:** b) La solicitarea Beneficiarului, în max 5 zile, Vânzătorul începe lucrările de scarificare (planificare) şi tasare a digului, care vor dura nu mai mult de 5 zile.

După finisarea lucrărilor de scarificare (planificare) a digului conform schitei de proiect, acordată de părţi, Vânzătorul prea din depozitul Beneficiarului saltelele (INCOMATE FP -10, INCOMAT CRIB -10), livrat anterior şi începe lucrările de croire, instalare şi betonare a lor.

Lucrările date se încep în condiţiile climaterice corespunzîtoare (temperatura medie de nu mai puţin de 10 gr. Celsius, fără ploi).

În condiţiile, când se va asigura plata Saltelelor INCOMAT Antreprenorul va lua asupra sa cheltuielele de transport excavator (tral=34 tn) dus intors Chişinau-Hadgimus-Chişinău, alte cheltuieli de transport a utilajului dus- intors; la fel şi costul lucrarilor de scarificare, planificare şi tasare a digului Antreprenorul le va lua asupra lui. Deasemenea 50% din costul lucrărilor de betonare Antreprenorul le va susţine din

contul său. Costul Betonului le va susţine Beneficiarul, la fel şi 50% din costul lucrărilor de betonare.

Lucrările vor fi îndeplinite in condiţiile corespunzătoare (temperatura medie de nu mai puţin de 10 gr. Celsius, fără ploi), şi vor dura nu mai mult de 12 zile lucrătoare corespunzător.

La finisarea lucrărilor de betonare, ultimile se transmit prin act de primire – predare, inclusiv facturi fiscale. Plata totală a lucrărilor date (diferenţa ) se vor achita de către Beneficiar în maximum 5 zile de la finisarea lor.